inputActions에서 Move의 composite에서의 모드

Analog : -1과 1사이 값, 조이스틱

Digital normalized : 입력의 값을 -1과 1의 사이로 비율에 맞게 변환,

Digital